{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["梦工场维护"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"梦工场维护","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,7],[16,0,16,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["济南理工学校汽车工程系梦工场维护耗材采购"]
["序号","名称","品牌型号","参数","单位","数量","参考单价","参考总价"]
[1,"7号电池","一般品牌","用于世达头灯、手电筒及胎压表等","节",200,null,0]
[2,"化油器清洗剂","车仆","用于日常保养油渍的清洗及节气门清洗","箱",5,null,0]
[3,"抹布","一般品牌","用于擦拭使用后的工具，保持清洁","个",200,null,0]
[4,"螺栓松动剂","一般品牌","用于实训车辆的维修","瓶",10,null,0]
[5,"制动液","博世","用于实训车辆的保养","瓶",5,null,0]
[6,"螺杆泵专用油","螺杆泵专用","18L  30P威德曼空压机保养用        每4000h更换","桶",2,null,0]
[7,"螺杆泵油过滤器","螺杆泵专用","W962威德曼空压机保养用          每2500h更换","个",2,null,0]
[8,"螺杆泵空滤","螺杆泵专用","30P威德曼空压机保养用      每130h更换","个",2,null,0]
[9,"螺杆泵油细分离器","螺杆泵专用","30P威德曼空压机保养用        每450h更换","个",2,null,0]
[10,"洗地机蓄电池","理士","6DG220C     12V  90Ah","块",2,null,0]
[11,"洗地机吸水胶条","一般品牌","橡胶或牛筋","片",10,null,0]
[12,"洗地机百洁垫","一般品牌","直径50.5cm","片",10,null,0]
[13,"洗车液","一般品牌",null,"桶",2,null,0]
[14,"汽车保险杠拆装及修复工作站","大赛型","工作站配备：挂板式工具车1台（含可伸缩电源、气源）塑料植钉机1台；塑料焊枪1把；数显热风枪1把；121件6.3+10+12.5MM系列套筒组套1套；塑钢撬棒组（5件式）；3/8\"复合材料正反转气钻1把，16件套2〃＆3〃气动研磨机工具组1套，5\"复合材料轨道偏心式打磨机1套；5\"吹尘枪1把；气动环带打磨机1把，钢丝刷1把，壁纸刀1把，PP塑料焊条50根，修补网10张，剪刀1把，φ3mm麻花钻10根，气动工具公接头5个；弹簧式气管（带快速接头）1根；尖头形砂轮打磨头10个，铝箔胶带2卷，玻璃纤维加强网2卷，纸胶带5卷，φ0.6mm大波浪焊钉2包，清洁剂1瓶，除油布1箱，护目镜2付，带活性炭防尘口罩1包，耳塞1包。\n主要工具技术参数：\n塑料植钉机 \n输入电压：220V  50/60Hz；额定电流：0.3-0.7A；输出电压：0.8-1.2V；\n输出电流：20-60A；重量：5.5KG；包装尺寸：400*190*190mm。\n塑料焊枪\n功率：750w；材质：A3镀铬钢管+ABS；电压：220V 50HZ；调温范围：50℃-480℃\n数显热风枪\n额定电压：220V；功率：2000W；；温度：50℃-600℃，风量：330-560L/min。\n121件6.3+10+12.5MM系列套筒组套\n品牌：强斯威，型号：S04H45121SV，\n14件10MM系列内六角旋具头，14件10MM系列花型旋具头，10件10MM系列12角旋具头，2件10MM系列旋具接头\n12件6.3MM系列套筒，4件6.3MM系列长套筒，16件6.3MM系列旋具套筒1件6.3MM系列72齿快速脱落棘轮扳手，2件6.3MM长接杆，1件转接头1/4\"(M)×3/8\"(F),1件6.3MM系列万向转接头，1件6.3MM系列旋柄\n8件10MM系列套筒，3件10MM系列长套筒，1件10MM系列72齿快速脱落棘轮扳手，2件10MM系列火花塞套筒，1件10MM系列万向接头，1件转接头3/8\"(M)×1/2\"(F),1件10MM系列接杆，18件12.5MM系列套筒，2件12.5MM系列火花塞套筒，2件12.5MM系列接杆，1件12.5MM系列滑杆，1件12.5MM系列万向接头，1件12.5MM系列72齿快速脱落棘轮扳手。\n塑钢撬棒组（5件式）\n品牌：强斯威，型号：AB010026S，\nA/B/C/D/E五种楔型撬棒，可方便移除车内饰板上的扣子可用于撬拉拽等动作，避免损伤内饰板。\n3/8\"复合材料正反转气钻\n品牌：强斯威，型号：JAD-0413，\n空转转速  1800rpm ,平均耗气量 3.5CFM ，夹头尺寸  3/8\"\n净重 0.95Kg，进气口尺寸 1/4\"PT, 排气方式 Rear Exhaust\n功率 0.4HP,振动值 3.3M/S²，噪音值 80dBA\n16套2〃件＆3〃气动研磨机工具组\n品牌：强斯威，型号：JAS-0432K，\n空载转速：1800RPM；耗气量：3.5CFM；主轴尺寸：1/4〃；总长：145mm；进气口尺寸：1/4〃；内含：1件主机、1件2〃托盘、1件3〃托盘、3件2〃中粗面砂碟、3件3〃中粗面砂碟、3件2〃细粗面砂碟、3件3〃细粗面砂碟、1件专用扳手。\n5\"复合材料轨道偏心式打磨机\n品牌：强斯威，型号：JAS-1020-5HE，盘垫直径5\"，偏转直径5MM，吸尘形式自吸；磨盘形式粘扣式，无负荷转速12000转；平均耗气量6CFM；重量0.96Kgs\n气动环带打磨机\n品牌：强斯威，型号：JAS-0451，空转转速16000RPM，砂带尺寸10×330MM；平均耗气量4CFM；进气口接头1/4\",气管管径10MM；工作气压90PSI，振动值1.64M/S²，噪音值94dBA\n长度320MM，重量0.95Kg","套",1,null,0]
["合计",{"$nulls":6},0]