{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,7],[33,0,33,5],[33,6,33,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["济南理工学校排油烟设备定制及安装项目采购报价单"]
["序号","设备名称","规格型号","数量","单位","单价（元）","总价（元）","备注"]
[null,"炒菜间"]
[1,"不锈钢集烟箱","600*450",6.3,"米",null,null,"优质不锈钢板，厚1.0mm"]
[2,"不锈钢弯头","700*500",1,"个",null,null,"优质不锈钢板，厚1.0mm"]
[3,"不锈钢堵头","1050**650",1,"块",null,null,"优质不锈钢板，厚1.0mm"]
[4,"角铁法兰盘","700*500",1,"对",null,null,"用料:采用优质40*40角铁焊接"]
[5,"不锈钢烟罩封板","1150*730",2,"个",null,null,"优质不锈钢板，厚1.0mm"]
[null,"面点间"]
[1,"不锈钢集烟箱","600*450",1.5,"米",null,null,"优质不锈钢板，厚1.0mm"]
[2,"不锈钢集烟箱","600*450",3,"米",null,null,"优质不锈钢板，厚1.0mm"]
[3,"不锈钢接驳","500*350",0.2,"米",null,null,"优质不锈钢板，厚1.0mm"]
[4,"不锈钢弯头","700*500",1,"个",null,null,"优质不锈钢板，厚1.0mm"]
[5,"不锈钢堵头","1150*730",1,"块",null,null,"优质不锈钢板，厚1.0mm"]
[6,"角铁法兰盘","700*500",1,"对",null,null,"用料:采用优质40*40角铁焊接"]
[null,"楼顶"]
[1,"双层低噪音高压风柜","22kw/56000 m³/h",2,"台",null,null,"参考尺寸：1880*1390*1350mm；技术参数：双层降噪处理的低噪音风柜，外壳用优质喷塑铁板，具有抗腐蚀性，防震防水功能，噪音83-96分贝，风压900Pa,叶轮全部由镀锌板冲压而成；需提供经第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章"]
[2,"油烟净化器","60000m³/h",1,"台",null,null,"额定风量：60000m³/h,功率：2.4KW\n输入电压：220V/50HZ采用镀锌板及不锈钢材质拼接锻造，1、运行噪声：电机+吸声壳体+独立消声段。2、油烟净化效率：采用机械法（离心分离+过滤）和低温等离子电场相结合。3、材质：冷轧板净化效果达到60%-70%；需提供有效期内的中国环境保护产品认证证书复印件加盖厂家公章（提供网络截图证明）；需提供同时满足“CCAEPI-RG-Q-015-2021《餐饮业油烟净化设备》环保产品认证实施规则、HJ1077-2019固定污染源废气  油烟和油雾的测定红外分光光度法、HJ/T62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)”三种检测依据的经第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章"]
[3,"风柜减震器","600kg",2,"套",null,null,"规格尺寸：与风柜配套；\n技术参数：能有效消除机械结构振动；减震效率95%；"]
[4,"星三角降压启动箱","22KW",2,"台",null,null,"规格尺寸： 22KW；技术参数：工作电压AC380±10%，频率 50Hz，断相动作时间3-100S 可调（相对），适用于三相大功率电动机降压起动，降低启动电流，缺相自动断电，过载自动断电，延时启动，确保电动机起动安全可靠"]
[5,"不锈钢管道","1000*1000",3.5,"米",null,null,"优质不锈钢板，厚1.0mm"]
[6,"不锈钢变径","1100*1100变1690*1280",1,"个",null,null,"优质不锈钢板，厚1.0mm"]
[7,"不锈钢出风口弯头","长905*916高",2,"个",null,null,"优质不锈钢板，厚1.0mm"]
[8,"不锈钢变径","1000*1000变1690*1280",1,"个",null,null,"优质不锈钢板，厚1.0mm"]
[9,"角铁法兰盘","1000*1000",6,"对",null,null,"用料:采用优质40*40角铁焊接"]
[10,"角铁法兰盘","1100*1100",2,"对",null,null,"用料:采用优质40*40角铁焊接"]
[11,"角铁法兰盘","1690*1280",1,"对",null,null,"用料:采用优质40*40角铁焊接"]
[12,"角铁法兰盘","905*916",1,"对",null,null,"用料:采用优质40*40角铁焊接"]
[13,"镀锌封板","1400*1400",1,"块",null,null,"镀锌钢板，厚1.0MM"]
[14,"镀锌封板","1700*1400",1,"块",null,null,"镀锌钢板，厚1.0MM"]
[15,"L型直角折板封板","50*50",14,"米",null,null,"镀锌钢板，厚1.0MM"]
[16,"不锈钢堵头","600*450",6,"块",null,null,"不锈钢板，厚1.0MM"]
[17,"安装及辅材",null,1,"宗",null,null,"含蒸车、炉灶排烟罩安装及改造"]
["合计："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}